|  |  |
| --- | --- |
| **mikroTOOTJA SEADISTAMISE PROTOKOLL** | Description: elekter_logo_RGB |

SEADISTAJA

|  |  |
| --- | --- |
| Ees- ja perekonnanimi / Ärinimi      | Isiku- või registrikood      |
| Kontaktaadress       |
| Telefon       | E-post      |

TOOTMISSEADE

|  |  |
| --- | --- |
| Mudel      | Seerianumber      |

SEADISTAMISE andmed

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SAGEDUS** | Alasagedus | Ülesagedus |
| Parameeter | Sagedus | Aeg | Sagedus | Aeg |
| Seadistuse väärtus |       |       |       |       |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PINGE** | Alapinge | Ülepinge |
| Parameeter | Pinge | Aeg | Pinge | Aeg |
| Seadistuse väärtus |       |       |       |       |

|  |  |
| --- | --- |
| Võrgukoatuskaitse | Seadistatud (jah/ei) |
|       |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Reaktiivvõimsuse reguleerimise meetod ja sätted |       | Automaatne taaslülitus |
| Parameeter | Aeg |
| Seadistuse väärtus |       |

LISAKOMMENTAAR

|  |  |
| --- | --- |
|       |  |

**Käesolevaga kinnitab seadistaja, et seadistatud väärtuste vastavust esitatud andmetele ning et tootmisseadme omanikku on informeeritud seadistatud väärtustest ning nende omavolilise muutmise keelust.**

**Seadistaja**

|  |  |
| --- | --- |
| Nimi ja allkiri       | Kuupäev       |

**Imatra Elekter as kontaktandmed**

|  |
| --- |
| Läänemaa piirkond: Tööstuse 2, Haapsalu 90506, Lääne maakond |
| Klienditeeninduse telefon: +372 715 0152 | e-post: raul.sirak@imatraelekter .ee |
| Viimsi piirkond: Randvere tee 17, Haabneeme 74001, Viimsi vald, Harju maakond  |
| Klienditeeninduse telefon:+372 606 1852 | e-post: marek.saarekanno@imatraelekter.ee |